**海南省第五人民医院龙华总院户外LED显示屏采购项目投标材料要求**

**各参与单位请在报价资料里包含以下文件：**

1. 询价公告中第二项所要求的资格材料；
2. 报价表（后附）；
3. 效果图（后附）；
4. 其他相关资质证明文件。

注：以上所有资料均需加盖公章，报送的报价文件需保证密封。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 全彩显示屏 | 1、P4.8冰阴显示屏要求专用标准，单元板构成：像素结构SMD1919三合一LED显示屏、黑灯珠、像素间距（mm）4.8、单元板分辨率（W\*H）52\*52、单元板尺寸（mm）250（W）\*250（H)、单元板重量（kg)0.25、单元板最大功耗（W）30 、要求四层PCB线路板 要求整块模组底盒密封完整。  2、单点亮度校正：无、单点色度校正：无、白色衡亮度（nits）≥3500-4500、色温（K）3500可调、视角（水平/垂直°）135/90、发光点中心距偏差＜3％、亮度/色度均匀性≥97％、对比度4000：1  3、换帧频率(Hz)50&60、驱动方式：恒流驱动，13扫、灰度级别16384、刷新率（Hz）≥2000、颜色处理位数16bit、单元板自带掉电存储功能：保存亮度、色度校正数据，单元板参数、视频播放能力2K高清，4K超高清画面 、刷新频率可达3840高刷  4、屏体尺寸：12M\*1.5M，像素点2496点\*312点=778752点（长\*高）同批次备用模组5块。 | 18 | ㎡ |  |  | 质保1年 |
| 2 | 前维护全防水箱体 | 1、箱体尺寸：1000mm\*1560mm\*10个，1030mm\*1560mm\*2个  2、箱体组成：箱体模组组成（W\*H)4\*6、箱体分辨率（W\*H）208\*312、  3、箱体重量（kg）25-30、箱体像素密度（点/m²）43264、箱体平整度（mm）≤0.1、维护方式：前维护。  4、箱体厚度12公分（含模组厚度）  箱体分为前箱+后箱前箱为固定模组，电源，控制卡，后箱为固定墙面前箱和后箱开合维护时使用贴杆支撑箱体材质：镀锌板黑漆。 | 18.5 | ㎡ |  |  | 质保1年 |
| 3 | 控制系统 | 1、支持4K超高清视频硬件解码，流程播放高分辨率视频，降低电脑CPU占用率。  2、具有良好适应性，输出图像帧率1-60Hz任意调整。  3、支持多级抗锯齿处理，消除图像输出边缘凹凸锯齿现象。  4、支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif、、Microsoft Office文件（Excel、Word、PowerPoint）等各种媒体文件的播放；支持流媒体、网页、本地桌面镜像、外部视频信号的播放。  5、Microsoft Office的Word、PowerPoint文件支持自动翻页滚动播放；  6、支持播放参数保存成工程文件导出，后期可直接导入工程文件重新进行编辑。 | 1 | 张 |  |  | 质保1年 |
| 4 | 发送卡 | 1. CPU核心数量不少于八核，运行主频不少于1.8GHz；  2. 内存不少于1GB；  3. 存储空间不少于16G；  4. 视频编码格式至少支持MPEG-1，MPEG-2，MPEG-4，H.263， H.264，AVS， VC-1， VP8，MVC ；  5. 支持 2 网口带载130万像素，可设置一主一备，最宽最高带载4096。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 异步播放盒 | 1. 支持手动和定时以及软件自由切换同步/异步模式。  2. 板载亮度传感器接口，支持自动和定时的智能亮度调节  3. 具备USB接口，USB接口支持数据存储，数据导入；  4. 3.5mm标准音频输出接口；  5. 工作温度-40~80摄氏度；  6. 工作湿度0%~90%；  7. 支持手机WiFi直连操作； | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 接收卡 | 1、单卡输出 RGBR’数据 16 组；  2、单卡输出 RGB 数据 24 组；  3、单卡输出 RGB 数组 20 组；  4、单卡输出串行数据 64 组；  5、单卡带载像素为 256×226；  6支持配置文件回读；  7、支持温度监控；  8、支持网线通讯状态检测；  9、支持供电电压检测；  10、支持逐点亮色度校正； | 48 | 张 |  |  |  |
| 7 | 电源 | 200-240VAC+5V40A 200W | 47 | 台 |  |  |  |
| 8 | 结构支架 | 国标镀锌钢材；150mm\*150mm钢板、40mm\*40mm、及角钢制作。 | 18.5 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 辅料 | 切割片、固定螺丝、 插座、 铜鼻子、焊条、锯片、油漆、绑带、线槽、管材、箱体扣件等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 施工脚手架租用 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 11 | 施工安装 | 施工安装费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 报价人： 日期： | | | | | | | |

**安装效果图：**



## 